固定式の泡消火設備一体点検　点検表（危規則第６２条の５の５関係）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検者 | | 氏名 | | | |
| 点検年月日 | | 年　　　　月　　　　日 | | | |
| 泡放出口からの泡放出による方法 | |  | | 点検結果 | 措置年月日  及び措置内容 |
| 発砲倍率 | | 倍 |  |
| 放射圧力 | | kPa |  |
| 放射量 | | L/min |  |
| 還元時間 | | 分　　秒 |  |
| 混合率 | | ％ |  |
| 試験口等からの泡水溶液又は水の放出による方法 | 送液機能が適正であることの確認 |  | | 点検結果 |  |
| 圧力 | | kPa |  |
| 放射量 | | L/min |  |
| 泡消火薬剤の性状及び性能が適正であることの確認 |  | | 点検結果 |  |
| 比重 | |  |  |
| 粘度 | | cSt |  |
| 水素イオン濃度 | |  |  |
| 沈殿量 | | ％ |  |
| 発砲性能 | 発砲倍率 | 倍 |  |
| 還元時間 | 分　　秒 |  |
| その他 | |  | |  |  |

　備考　混合率を点検する場合は「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」（平成３年５月２８日付け消防危第４８号）の別記１１－３「泡消火設備点検表」中、薬剤混合装置等の「機能の適否（糖度計による確認）」を省略することができる。